**ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ**

**Технические требования к макетам для размещения их в ЛИФТАХ, РА «Хаус групп»**

**Общие требования:**

1. **Разрешение печати 350 dpi  
   (если макет имеет 72 dpi, 150 dpi, 300 dpi и т.д., все равно все будет приведено к 350 dpi)**
2. **Цветовое пространство CMYK (не RGB ! Если макет будет предоставлен в RGB, то мы его все равно переведем в CMYK, при этом часть цветов макета исказятся в худшую сторону, особенно синие и зеленые оттенки)**
3. **Файл векторной графики:**

* **Имя файла должно быть только латинскими буквами;**
* **Все шрифты переведены в кривые;**
* **Все векторные объекты в цветовой модели CMYK ;**

1. **CDR-файлы Corel Draw до 16.0 версии отвечающие следующим требованиям:**

* **Имя файла должно быть только латинскими буквами;**
* **Изображение должно представлять из себя одностраничный электронный документ и быть на одном слое;**
* **Масштаб изображения 1:1;**
* **Все шрифты переведены в кривые;**
* **Эффекты Corel Draw не допустимы;**
* **Градиентные заливки не допускаются.**

**Формат принимаемых графических файлов jpg (если качество картинки высокое), tif. В случае использования таких форматов как cdr, ai, шрифты переводить в кривые, или прикладывать отдельными файлами.**

**Размеры макетов:**

**Обратите внимание, фактические размеры макетов отличается от стандартных размеров А3, А4, А5, А6. Наши размер (в мм) указаны ниже. Первая цифра ширина, вторая высота.  
(К сожалению, мы очень часто получаем макеты где этот очень важный момент не учтен, т.е. мы ждем например от клиента макет в формате А5, т.е. 192ммх138мм, а получаем макет размером со стандартный А5, т.е. 210х148мм, а это совершенно другой формат, который нам не подходит для размещения).**

**Лифт**

|  |  |
| --- | --- |
| **А3** | **384 мм х 276 мм**горизонтальный макет |
| **А4** | **192 мм х 276 мм**вертикальный макет |
| **А5** | **192 мм х 138 мм**горизонтальный макет |
| **А6** | **192 мм х 69 мм**горизонтальный макет |